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	Ponorné čerpadlo HCP
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	Typ čerpadla:
	GDR-400A        1F/230V
	

	Hmotnost:
	11,5
	kg  (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)
	

	Parametry:
	Q =
	viz.graf
	m3/hod
	H = 
	viz.graf
	m
	

	Oběžné kolo:
	Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.
	

	Průchodnost:
	1
	mm
	Otáčky:
	2780
	1/min
	

	Elektromotor: 
	suchý
	Výkon:
	0,4
	kW
	Příkon:
	0,6
	kW
	

	Napětí:
	1F/230 V
	Jmenovitý proud:
	3
	A
	Kmitočet:
	50
	Hz
	

	Spínání:
	přímé
	Kabel:
	H07RNF – 10m se zástrčkou
	

	Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.
	

	Čerpané medium: 
	mírně znečištěná voda
	

	 Teplota:
	do 40
	 °C
	Obsah pevných částic:
	do 10
	%
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	 pH:
	6-9
	Velikost pevných částic:
	
	mm
	

	 Hustota:
	do 1100
	 kg/m3
	Kinematická viskozita:
	
	mm2/s
	

	Materiálové provedení:
	Ocel + AL-slitina + pryž
	

	Spirála:
	EPDM
	Oběžné kolo:
	1.0330 + PU pryž
	

	Hřídel:
	1.4006
	Sací víko:
	0.6020
	

	Plášť motoru:
	ADC12 (Al-slitina)
	Horní kryt:
	ADC12 (Al-slitina)
	

	Ucpávka:
	Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.
	

	
	
	

	Dokumentace:
	Jazyk
	ks
	

	Návod k obsluze a montážní předpis
	česky
	1
	

	Záruční list, prohlášení o shodě
	česky
	1
	

	
	
	
	

	Spouštěcí zařízení: 
	nemá


	

	Za příplatek je možné dodat:
	

	
	

	Hrdlo D25 pro požární hadici (vnitřní závit 1").

	

	Požární hadice D25.


	

	Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při hladině dočerpání LWL může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. SWL-minimální hladina pro start čerpadla. CWL-minimální hladina pro kontinuální čerpání.

	
	

	

	Záruka:
	čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

	

	Poznámka:
	

	

	Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

	

	Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

	Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.


