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	Tel.: 585 435 210-1
	IČO : 25356933
	Bankovní spojení :  KB Olomouc

	Dolní Novosadská 66, 779 00  Olomouc
	Fax : 585 434 800
	DIČ : CZ25356933
	Číslo účtu : 191083040247/0100

	
	E-mail : k-h@k-h.cz
	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9839


	Nabídka č.:
	
	
	Technický list:
	

	Zákazník:
	
	
	Zpracoval:
	

	Poptávka:
	
	
	Datum:
	


	Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP
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	Typ čerpadla:
	SF-05BU        1F/230V
	

	Hmotnost:
	14,5
	kg  (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)
	

	Parametry:
	Q =
	viz.graf
	m3/hod
	H = 
	viz.graf
	m
	

	Oběžné kolo:
	Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.
	

	Průchodnost:
	35
	mm
	Otáčky:
	2780
	1/min
	

	Elektromotor: 
	suchý
	Výkon:
	0,4
	kW
	Příkon:
	0,68
	kW
	

	Napětí:
	1F/230 V
	Jmenovitý proud:
	3,1
	A
	Kmitočet:
	50
	Hz
	

	Spínání:
	přímé
	Kabel:
	H07RNF – 10m
	

	Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.
	

	Čerpané medium: 
	odpadní voda
	

	 Teplota:
	do 40
	 °C
	Obsah pevných částic:
	
	%
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	 pH:
	2-14
	Velikost pevných částic:
	
	mm
	

	 Hustota:
	do 1100
	 kg/m3
	Kinematická viskozita:
	
	mm2/s
	

	Materiálové provedení:
	Nerez ocel
	

	Spirála:
	1.4408
	Oběžné kolo:
	1.4408
	

	Hřídel:
	1.4401
	Sací víko:
	
	

	Plášť motoru:
	1.4401
	Horní kryt:
	1.4408
	

	Ucpávka:
	Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.
	

	
	
	

	Dokumentace:
	Jazyk
	ks
	

	Návod k obsluze a montážní předpis
	česky
	1
	

	Záruční list, prohlášení o shodě
	česky
	1
	

	
	
	
	

	Spouštěcí zařízení: 
	ST2-50 ( bez vodících tyčí ) sestává z:
těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

	

	Za příplatek je možné dodat:
	

	
	

	Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)


	

	Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

	

	Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

	
	

	

	Záruka:
	čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

	

	Poznámka:
	

	

	Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

	

	Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

	Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.
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	Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem
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	Typ čerpadla:
	SF-05BUF        1F/230V
	

	Hmotnost:
	14,5
	kg   (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)
	

	Parametry:
	Q =
	viz.graf
	m3/hod
	H = 
	viz.graf
	m
	

	Oběžné kolo:
	Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.
	

	Průchodnost:
	35
	mm
	Otáčky:
	2780
	1/min
	

	Elektromotor: 
	suchý
	Výkon:
	0,4
	kW
	Příkon:
	0,68
	kW
	

	Napětí:
	1F/230 V
	Jmenovitý proud:
	3,1
	A
	Kmitočet:
	50
	Hz
	

	Spínání:
	přímé
	Kabel:
	H07RNF – 10m
	

	Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.
	

	Čerpané medium: 
	odpadní voda
	

	 Teplota:
	do 40
	 °C
	Obsah pevných částic:
	
	%
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	 pH:
	2-14
	Velikost pevných částic:
	
	mm
	

	 Hustota:
	do 1100
	 kg/m3
	Kinematická viskozita:
	
	mm2/s
	

	Materiálové provedení:
	Nerez ocel
	

	Spirála:
	1.4408
	Oběžné kolo:
	1.4408
	

	Hřídel:
	1.4401
	Sací víko:
	
	

	Plášť motoru:
	1.4401
	Horní kryt:
	1.4408
	

	Ucpávka:
	Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.
	

	
	
	

	Dokumentace:
	Jazyk
	ks
	

	Návod k obsluze a montážní předpis
	česky
	1
	

	Záruční list, prohlášení o shodě
	česky
	1
	

	
	
	
	

	Spouštěcí zařízení: 
	ST2-50 ( bez vodících tyčí ) sestává z:
těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

	

	Za příplatek je možné dodat:
	

	
	

	Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)


	

	Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

	
	

	

	Záruka:
	čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

	

	Poznámka:
	

	

	Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

	

	Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

	Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.


	[image: image7.emf]
	Tel.: 585 435 210-1
	IČO : 25356933
	Bankovní spojení :  KB Olomouc

	Dolní Novosadská 66, 779 00  Olomouc
	Fax : 585 434 800
	DIČ : CZ25356933
	Číslo účtu : 191083040247/0100

	
	E-mail : k-h@k-h.cz
	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9839


	Nabídka č.:
	
	
	Technický list:
	

	Zákazník:
	
	
	Zpracoval:
	

	Poptávka:
	
	
	Datum:
	


	Celonerezové ponorné kalové čerpadlo HCP
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	Typ čerpadla:
	SF-05BU        3F/400V
	

	Hmotnost:
	14
	kg   (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)
	

	Parametry:
	Q =
	viz.graf
	m3/hod
	H = 
	viz.graf
	m
	

	Oběžné kolo:
	Otevřené vírové kolo s lopatkou typu Vortex.
	

	Průchodnost:
	35
	mm
	Otáčky:
	2780
	1/min
	

	Elektromotor: 
	suchý
	Výkon:
	0,4
	kW
	Příkon:
	0,65
	kW
	

	Napětí:
	3F/400 V
	Jmenovitý proud:
	1,3
	A
	Kmitočet:
	50
	Hz
	

	Spínání:
	Y - přímé
	Kabel:
	H07RNF – 10m
	

	Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.
	

	Čerpané medium: 
	odpadní voda
	

	 Teplota:
	do 40
	 °C
	Obsah pevných částic:
	
	%
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	 pH:
	2-14
	Velikost pevných částic:
	
	mm
	

	 Hustota:
	do 1100
	 kg/m3
	Kinematická viskozita:
	
	mm2/s
	

	Materiálové provedení:
	Nerez ocel
	

	Spirála:
	1.4408
	Oběžné kolo:
	1.4408
	

	Hřídel:
	1.4401
	Sací víko:
	
	

	Plášť motoru:
	1.4401
	Horní kryt:
	1.4408
	

	Ucpávka:
	Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.
	

	
	
	

	Dokumentace:
	Jazyk
	ks
	

	Návod k obsluze a montážní předpis
	česky
	1
	

	Záruční list, prohlášení o shodě
	česky
	1
	

	
	
	
	

	Spouštěcí zařízení: 
	ST2-50 ( bez vodících tyčí ) sestává z:
těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

	

	Za příplatek je možné dodat:
	

	
	

	Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)


	

	Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

	

	Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).

	
	

	

	Záruka:
	čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

	

	Poznámka:
	

	

	Aktuální ceny viz. ceník HCP na www.k-h.cz.

	

	Katalogy, návody a výkresy čerpadel naleznete na www.k-h.cz.

	Kontakty na prodejny a smluvní opravny jsou součástí ceníku HCP.


